Panepist h́mio Kr h́thV HU-225 Tmh́ma Epist h́mhVUpologist ẃn Ánoixh 2000 HU-225: Orgánwsh Upologist ẃn 2000-03-08 - bdomáda 6 D. Pneumatik átoV full ádio 6

3h Seir á Ask h́sewn

Proqesm ía éwVTetárth 15 Mart íou (bdomáda 7)

3.1:iiii Sto sc h́ma dídetai éna kommáti tou datapath enóVupologist h́ túpou accumulator. Dẃste ta leptomer h́ diagr ámmata cronismo ú giá óla ta s h́mata pou fa ínontai sto sc h́ma (meta onómatá touV), se sc ésh me to rol ó..i (sucn óthtaV 50 MHz). Topoqet h́ste cronik á óleV tiV akméVsth diárkeia enóV kúklou , me shmeío anafor áV t=0 thn arc h́ tou kúklou . Giá tiV eis ódouV tou kukl ẃmatoV (memData, instr, sel, op) dẃste to mikróteroiiiiiiiii dunat óiiiiiii ‘‘cronik ó par áquro egkur óthtaV ’’ pou epitr épetai giá swst h́ leitourg ía . Upoqéste óti ta sunduastik á kukl ẃmata pou écoun dúo h́ periss ótereV eis ódouVécoun thn ídia kaqust érhsh ap ó óleV tiVeis ódouVtouV mécri thn éxodo.

delay=2ns

mux: ACC ALUout instr

op sel imm ALUin

memData mda

Align

f = 50 MHz delay=4ns (comb. logic)

ALU: delay=10ns registers: setup=2ns, hold=0, out.del.max=2ns

3.2-3.5:

iiiiiii Scediáste ḿia mnh́mh pl átouV 32 bits kai cwrhtik óthtaV 32 MBytes, metouV exh́Vtre íV tr ópouV: (a) crhsimopoi óntaV chips SRAM twn 4 Mbit, organwména san 256 K x 16, (b) crhsimopoi óntaV chips DRAM twn 16 Mbits, organwména san 4 M x 4, kai (g) crhsimopoi óntaV chips DRAM twn 16 Mbits, organwména san 16 M x 1. Se káqe miá ap ó tiVtre íVper´iptwseiV:

3.2:iiii P ósa chips crei ázontai kai giat í; P óseV ‘‘gramméV’’ kai póseV ‘‘st h́leV’’ ap ó chips qa upárcoun ;

3.3:iiii P óseV l éxeiV, pósa bytes, kai pósa bits écei h mnh́mh pou prok úptei ; Giat í;

3.4:iiii Deíxte kaqar á, pósa kai poiá bits thV dieúqunshV phga ínoun poú. H dieúqunsh giá ta 32 MBytes écei profan ẃV 25 bits. Se óleV tiV peript ẃseiV ekmetalleute íte ólh th mnh́mh pou pro ékuye --pósa bits dieúqunshV crei ázontai giá na gínei aut ó; Upoqéste óti ta chips écoun eísodo chip select (CS), ópwVsto full ádio 5 (Diaqésima Ulik á).

3.5:iiii Giá tiV peript ẃseiV (b) kai (g) thV dunamikh́V RAM, deíxte touV polupl ékteV pou trofodoto ún ta pins dieúqunshV twn chips, kai pósa kai poiá s úrmata dieúqunshV trofodoto ún káqe miá ap ó tiV dúo eis ódouV twn poluplekt ẃn, cwr íVómwVna ascolhqe íte me ta shmáta el égcou (RAS - row address strobe, CAS - column address strobe, klp .).